IP6 (class 0xc0, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 56) fe80::201:2ff:fe03:405.546 > ff02::1:2.547: [udp sum ok] dhcp6 solicit (xid=d81eb8 (client-ID hwaddr type 1 000102030405) (option-request DNS-server AFTR-Name) (elapsed-time 0) (IA_PD IAID:33752069 T1:3600 T2:5400))
IP6 (hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 142) fe80::211:22ff:fe33:4455.547 > fe80::201:2ff:fe03:405.546: [udp sum ok] dhcp6 advertise (xid=d81eb8 (IA_PD IAID:33752069 T1:150 T2:250 (IA_PD-prefix 2a00:1:1:100::/56 pltime:250 vltime:300)) (client-ID hwaddr type 1 000102030405) (server-ID hwaddr/time type 1 time 406802160 001122334455) (preference 10) (DNS-server 2a01::1) (AFTR-Name aftr-name.mydomain.net))
IP6 (class 0xc0, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 103) fe80::201:2ff:fe03:405.546 > ff02::1:2.547: [udp sum ok] dhcp6 request (xid=1e291d (client-ID hwaddr type 1 000102030405) (server-ID hwaddr/time type 1 time 406802160 001122334455) (option-request DNS-server AFTR-Name) (elapsed-time 0) (IA_PD IAID:33752069 T1:3600 T2:5400 (IA_PD-prefix 2a00:1:1:100::/56 pltime:7200 vltime:7500)))
IP6 (hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 142) fe80::211:22ff:fe33:4455.547 > fe80::201:2ff:fe03:405.546: [udp sum ok] dhcp6 reply (xid=1e291d (IA_PD IAID:33752069 T1:150 T2:250 (IA_PD-prefix 2a00:1:1:100::/56 pltime:250 vltime:300)) (client-ID hwaddr type 1 000102030405) (server-ID hwaddr/time type 1 time 406802160 001122334455) (preference 10) (DNS-server 2a01::1) (AFTR-Name aftr-name.mydomain.net))
