IP6 (class 0xc0, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 56) fe80::201:2ff:fe03:405.546 > ff02::1:2.547: [udp sum ok] dhcp6 solicit (xid=90b45c (client-ID hwaddr type 1 000102030405) (option-request DNS-server DNS-search-list) (elapsed-time 0) (IA_NA IAID:33752069 T1:3600 T2:5400))
IP6 (hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 88) fe80::211:22ff:fe33:4455.547 > fe80::201:2ff:fe03:405.546: [udp sum ok] dhcp6 advertise (xid=90b45c (IA_NA IAID:33752069 T1:3600 T2:5400 (IA_ADDR 2a00:1:1:200:38e6:b22e:c440:acdf pltime:4500 vltime:7200)) (client-ID hwaddr type 1 000102030405) (server-ID hwaddr/time type 1 time 407259276 001122334455))
IP6 (class 0xc0, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 102) fe80::201:2ff:fe03:405.546 > ff02::1:2.547: [udp sum ok] dhcp6 request (xid=2ffdd1 (client-ID hwaddr type 1 000102030405) (server-ID hwaddr/time type 1 time 407259276 001122334455) (option-request DNS-server DNS-search-list) (elapsed-time 0) (IA_NA IAID:33752069 T1:3600 T2:5400 (IA_ADDR 2a00:1:1:200:38e6:b22e:c440:acdf pltime:7200 vltime:7500)))
IP6 (hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 88) fe80::211:22ff:fe33:4455.547 > fe80::201:2ff:fe03:405.546: [udp sum ok] dhcp6 reply (xid=2ffdd1 (IA_NA IAID:33752069 T1:3600 T2:5400 (IA_ADDR 2a00:1:1:200:38e6:b22e:c440:acdf pltime:4500 vltime:7200)) (client-ID hwaddr type 1 000102030405) (server-ID hwaddr/time type 1 time 407259276 001122334455))
